Zaciernik Faza 1:

Funkcje:

-zacieranie automatyczne, dowolna ilość kroków zacierania sterowaniem PID grzałka oraz PWM pompka lub mieszadło. Możliwość zmiany prędkości pompki lub mieszadła w każdej chwili procesu.

-zacieranie manualne możliwość zmiany prędkości pompki lub mieszadła. Możliwości ustawienia temperatury, w której ma być utrzymywany zacier.

Struktura MENU:

1. Automatyczny proces zacierania i gotowania
   1. Opóźnienie czasu rozpoczęcie procesu zacierania. Tak nie
   2. Przywrócenie poprzednich parametrów zacierania tak nie
   3. Ustawienie dowolnej ilości kroków zacierania i czasu i zapisanie
   4. Uruchomienie pompki/mieszadła tak nie
   5. Ustawienie czasu gotowania
   6. Ustawienie, w których minutach gotowania dodać chmiel
2. Manualny proces zacierania
   1. Włączenie/wyłączenie pompki/mieszadła w każdym momencie
   2. Ustawienie temperatury, do jakiej ma zostać podgrzany zacier
   3. Ręczne włączenie/wyłączenie grzałki
3. Ustawienia ogólne
   1. Czy używamy mieszadła czy pompki
   2. Ustawienie PID dla grzałki
   3. Temperatura wrzenia
   4. Czas pracy pompy po wyłączaniu grzałki/mieszadła
   5. Czy włączyć pompę podczas gotowania